Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 2. 4. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00760 – Stavební úpravy a půdní vestavba budovy ZUŠ Střelice“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Střelice**, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna, IČO: 00282618 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00760 – Stavební úpravy a půdní vestavba budovy ZUŠ Střelice“** zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Ve skladbách podlah je uvedena samonivelační stěrka + penetrace pod ni . V rozpočtu nenalezeno. Vzhledem k aplikaci stěrky na Fermacell desky a podlahovému vytápění by bylo vhodné použít stěrku s vlákny.

Oddíl 776 povlakové krytiny,- Nesoulad v množství, montáže linolea je víc m2 než dodávky .

Chybí penetrace pod lepení linolea.

Zámečnické konstrukce pol. 97 zábradlí – nenalezen výkres.

Tesařské konstrukce pol. 77 latě do podhledu KVH 60/40 D+M – Chybí nátěr proti houbám a plísním, nátěr je uveden jen u řeziva k doplnění krovu.

***Odpověď:***

*Samonivelační stěrka + penetrace pod ni je uvedena ve skladbách podlah:*

* *podlahová samonivelační stěrka vyztužená vláknem, pro min. tl.3 mm, zatížení 30 MPa, případná penetrace podkladu (kontaktní můstek, pokud ho bude systém požadovat), do rozpočtu bylo doplněno – pol.33+34+35*

*V oddílu 776 povlakové krytiny opravena výměra u montáže linolea – opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

*Po přebroušení samonivelační stěrky není penetrace pod lepení povlakové krytiny potřeba.*

*Zábradlí – pol.97- bude upraveno podle projektu interiéru, v projektové dokumentaci navrženo jako ocelové trubkové, schema doplněno do výkresu D.1.1.14-6*

*Doplněn nátěr u KVH 60/40 – pol.79*

**Dotaz 2:**

V rozpočtu je pol. 59 Deska izolační PIR, minerální rouno tl. 80 mm. Ve výpisu skladby střech je uvedena Deska PIR 80 mm s povrchem z hliníkové sendvičové fólie. Zřejmě bude platit materiál uvedený ve výpisu skladeb.

***Odpověď:***

*Ano, platí materiál uvedený ve výpisu skladeb, tj.:*

*Desky z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové fólie, tl.80mm*

**Dotaz 3:**

Pol. 17 obklad sloupů protipožár. tl. 15 mm je uvedeno v kusech. Nemá být uvedeno v metrech? Případně můžete uvést celkovou délku v metrech?

***Odpověď:***

*Celková plocha protipožárních obkladů dřevěných sloupů, pásků a vzpěr pol.17 je 130 m2 - pol.17*

*Celková plocha protipožárních obkladů dřevěných hambálků pol.18 je 33 m2 – pol.18*

**Dotaz 4:**

Pol. 77 latě do podhledu KVH 60/40 mm jsou uvedeny v m2. Neměly by být uvedeny v m? Případně můžete uvést celkovou délku v metrech?

***Odpověď:***

*Celková délka KVH 60/40 mm ve skladbách S1, S2 a s05 je 866 bm, doplněno do výkazu výměr – pol.79. Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

**Dotaz 5:**

Na soc. zařízení a v úklidové místnosti není žádná izolace proti vodě. Je to tak správně?

***Odpověď:***

*Jedná se o půdorysně malé místnosti příležitostného WC, předsíňky WC a úklidové komory se zařizovacími předměty zavěšenými na stěnách (závěsný klozet, umyvadlo, závěsná výlevka keramická s plastovou mřížkou), v podlaze tudíž nebudou žádné prostupy. Všechny spoje pásů v ploše svařeny odpovídající svařovací šňůrou pro celistvý vodotěsný povrch, zakončení u stěn vytahovaným soklem do výšky 100mm s následným zasilikonováním všech hran (nebude použita podlahová lišta) – pol.109. Alternativně může být položeno PVC (se součinitelem protiskluznosti R10) ve stejné cenové relaci.*

**Dotaz 6:**

Ve výkazu výměr nejsou položky doplňků ke střešním oknům (el. pohony, lemování, inst. set, izol. rám, venkovní roleta) díl 766 pol. 81 – 94. V PD jsou popsány.

***Odpověď:***

*Položky byly doplněny do výkazu výměr, opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

***Dodatečná informace:***

*Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje dle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek následovně:*

***Lhůta pro podání nabídek***

*Lhůta pro podání nabídek končí dne* ***10. 4. 2024 v 14:00 hod.***

*Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na adrese http://www.e-zakazky.cz. Údaje o zakázce jsou uvedeny na webové adrese profilu zadavatele (*[*https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c62ff3fd-035b-4804-850e-f63264638ee2*](https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c62ff3fd-035b-4804-850e-f63264638ee2)*). Jiné podání než prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje není považováno za řádné podání nabídky.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**verejnezakazky@sklegal.cz**](mailto:verejnezakazky@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

mobil: 732 837 223

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882