**VÝKAZ VÝMĚR**

* **VÝKOPY**

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 11,70 m3

PŘÍPOJKY (NA POZEMKU STAVBY) 3,00 m3

* **PŘESUN HMOT**

VÝKOPY (PŘESUN NA POZEMKU) 15 m

* **PODSYPY**

ŠTĚRKODRŤ (ZÁKLADOVÁ DESKA) TL. 100mm 2,57 m3

ŠTĚRKODRŤ (PŘÍSTŘEŠEK) TL. 150mm 5,25 m3

HRUBÉ KAMENIVO (ZÁKLADOVÁ DESKA) TL. 150mm 3,86 m3

HRUBÉ KAMENIVO (PŘÍSTŘEŠEK) TL. 150mm 5,25 m3

* **BETON**

ZÁKLADOVÉ PASY A PATKY 11,00 m3

ZÁKLADOVÁ DESKA (TL. 150 mm) 5,06 m3

BETONOVÁ MAZANINA - PODLAHY (TL. 90mm) 2,24 m3

ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC (VÝŠKA 150mm) 4,10 m3

* **OCEL**

KARI SÍŤ (PRŮMĚR 8mm, OKA 100x100 mm) – ZÁKLADOVÁ DESKA 33,79 m2

ARMOVACÍ KOŠ VĚNEC (PRŮMĚR 6mm, ROZMĚR 150 x 120 mm) DL. 26,70 m

* **HYDROIZOLACE**

HYDROIZOLACE PŘÍZEMÍ 33,75 m2

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (PODHLED PŘÍZEMÍ) 24,90 m2

* **ZDIVO**

BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

(TL. 300 mm, VÝŠKA 250m) DL. 26,70 m

ZDIVO TL. 300 mm 51,20 m2

ZDIVO TL. 100 mm 11,54 m2

* **PŘEKLADY**

ZDIVO TL. 300 mm SVĚTLOST OTVORU 1000 mm – 4 x

ZDIVO TL. 100 mm SVĚTLOST OTVORU 800 mm – 2 x

* **TEPELNÁ IZOLACE**

ISOVER ORSIK (PODHLED PŘÍZEMÍ) 7,96m3 (24,90 m2, TL. 320mm)

* **SÁDROKARTON**

PODHLED PŘÍZEMÍ 24,90 m2

* **KROV**

POZEDNICE 140/140mm – DL. 6.100 mm – 4 ks

KROKEV 100/160mm – DL. 7.000 mm – 14 ks

HŘEBENOVKA 140/180mm – DL. 6.100 mm – 1 ks

KLEŠTINA 80/180mm – DL. 8.000mm – 8 ks

SLOUPEK 140/140mm – DL. 2.000mm – 8 ks

– DL. 2.700mm – 2 ks

– DL. 3.500mm – 1 ks

* **STŘEŠNÍ PLÁŠŤ**

PROFILOVANÝ PLECH LINDAB MEGA (HNĚDÁ) – PLOCHA 85,40 m2

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – PLOCHA 85,40 m2

STŘEŠNÍ LATĚ 60/40mm – DL. 350m

* **PODHLED PŘESAHŮ STŘECHY**

DŘEVĚNÉ PALUBKY (TL. 19mm) – PLOCHA 22,78 m2

* **KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE**

DEŠŤOVÉ ŽLABY (PRŮMĚR 120mm) – DL. 12,20 m

DEŠŤOVÉ SVODY (PRŮMĚR 120mm) – DL. 4,40 m

* **OMÍTKY**

VNITŘNÍ (STĚRKOVÁ SE ŠTUKOVOU VRSTVOU A VÝMALBOU) – PLOCHA 103 m2

VNĚJŠÍ (STĚRKOVÁ S TENKOVSTVOU VENKOVNÍ OMÍTKOU) – PLOCHA 66 m2

* **OBKLADY, DLAŽBY**

KERAMICKÝ OBKLAD STĚN (VÝŠKA 1,8m) – PLOCHA 44,00 m2

KERAMICKÁ DLAŽBA PODKLAH – PLOCHA 24,90 m2

* **ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

WC MÍSA – 2 ks

PISOÁR – 2 ks

UMYVADLO – 3 ks

* **VÝPLNĚ OTVORŮ**

OKNA

1000 x 750 mm – 2ks

DVEŘE VNĚJŠÍ

900 x 2100 mm LEVÉ – 1 ks

900 x 2100 mm PRAVÉ – 1 ks

DVEŘE VNITŘNÍ

700 x 1970 mm PRAVÉ – 2 ks

700 x 1970 mm LEVÉ – 2 ks