příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Nákladní vozidlo s pracovní plošinou** |
| **Druh výběrového řízení:** | zjednodušené podlimitní řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **nákladního vozidla s pracovní plošinou** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízeného předmětu veřejné zakázky či obdobných dokumentů.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout plnění, které bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízený předmět veřejné zakázky****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry nabízeného plnění nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda předmět veřejné zakázky splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného předmětu veřejné zakázky a cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví **nabídková cena účastníka.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky.

**Nákladní vozidlo kategorie N2 s pracovní plošinou**

| **Zadavatelem požadované technické parametry vozidla:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| celková hmotnost | max. 6500 kg včetně nástavby | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| objem motoru | min. 2700 ccm3, max. 3300 ccm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| emisní limity | min. EURO VI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| výkon kW | min. 125 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| převodovka | manuální | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| pohon | 4 x 4 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| celková délka | max. 6500 mm včetně nástavby (z důvodu manévru v ulicích SMB) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| celková šířka | max. 2200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| celková výška | max. 3400 mm včetně nástavby | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozvor náprav | max. 3500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| ráfky | 17,5 x 6,00 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| pneumatiky | R 17,5 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| barva | bílá | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| palivo/nádrž | NM / min. 100 litru | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| kapacita baterie | min. 100 Ah | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| kapacita alternátoru | min. 140 Ah | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| **Podvozek** |
| nové / neregistrované vozidlo r. v. 2023 - 2024 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| stabilizátor zadní nápravy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| odpružení podvozku, vpředu nezávislé zavěšení kol spirálová pružina s tlumičem a vzadu listovou pružinou s tlumičem a stabilizátorem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| diferenciál s omezeným prokluzem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, 196 Nm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jednoduchá kabina, 3 místa, sklopná | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| podlaha vinil + gumové rohože(vyndavací) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sedadlo řidiče odpružené, textilní | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| barva podvozku bílá | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| imobilizér | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| autorádio s Bluetooth | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| posilovač řízení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ABS, ESP | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vyhřívaná zpětná zrcátka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| el. ovládaná okna | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| akustická výstraha při couvání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| povinná výbava | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| klimatizace automatická | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| látkové, snímatelné potahy sedadel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| brzdy bubnové na přední a zadní nápravě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| bržděná přední i zadní náprava ruční brzdou | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| motorová brzda | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x zakládací klín s držáky na vozidle | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3 ks plně funkčních klíčů s dálkovým ovládáním + centrální zamykání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| držák dvou světelných kuželů a držák pěti klasických kuželů v zadní části vozidla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| airbag řidiče, s přepínačem bezpečnostního pásu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zvláštní výstražná světelná rampa oranžové barvy (záblesková – dobře viditelná za denního světla a ze všech stran – LED) na kabině vozu, zvláštní výstražné světelné zařízení oranžové barvy (záblesková – dobře viditelná za denního světla – LED, 2 ks) na čelní masce vozu – vše dohromady se světelným vypínačem na palubní desce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| fluorescenční pásky na bocích plošiny dle platných norem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Montážní plošina** |
| teleskopická pracovní plošina – koncepce přímých teleskopických ramen spojených kloubem s otočí (1x rameno pevné, 2x výsuvné s dvojitou izolací do 1000 V) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| otoč plošiny min. 400o | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| otoč pracovního koše min. 2 x 90o | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| min. nosnost koše bez přetížení 250 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| pracovní výška 16 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| výška podlahy koše 14 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| stranový dosah min. 6,5 m při zatížení koše 250 kg  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| stranový dosah min. 9 m při zatížení koše 120 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| pohon pro nástavbu od motoru pomocí přídavné převodovky „PTO“ | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| instalace zásuvky 230 V v pracovním koši | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vedení hydraulických hadic a kabelů vč. přívodu 230 V uvnitř ramen plošiny až do koše | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| elektrohydraulické ovládání koše v koši se klopným krytem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| antikolizní zařízení proti kolizi pracovní plošiny s kabinou vozidla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| pracovní koš laminátový odizolovaný – dvojitá izolace (schváleno pro práci na nízkém napětí, izolovaný pracovní koš a rameno do 1000 V) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| pracovní koš s možností přiblížit se k zemi pro snadnější manipulaci s materiálem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| START/STOP tlačítko pro ovládání motoru podvozku v pracovním koši a na spodním stanovišti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| počítadlo provozních motohodin | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| box na protiskluzové podložky včetně klínů a držáky na zakládací klíny | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| min. 2 skříně na nářadí hliníkové (nerezové) na každé straně po celé délce boků plošiny plus 2 nástavbové skříně na pravé straně, uzamykatelné – vybavené jednotným klíčem  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| drátěná klec za kabinou vozu na šířku kabiny, hloubka max 550 mm, výška max. 800 mm, tvar podle možností v závislosti na konstrukci plošiny | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výstražná světelná (záblesková – dobře viditelná za denního světla – LED) rampa směrová oranžové barvy na konci vozu se světelným vypínačem na palubní desce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výstražná světelná (záblesková – dobře viditelná za denního světla – LED) rampa/maják na spodní části pracovního koše, 4 ks výstražná světelná (záblesková – dobře viditelná za denního světla – LED) světla umístěná na patkách – vše s vypínačem v kabině vozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| signalizace zasunutí podpěr v kabině, nouzové spouštění pracovní plošiny, kontrola vysunutí hydraulických podpěr a signalizace při správném ustavení podpěr | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| hydraulické podpěry plošiny výsuvné typ H kolmé nebo se sklonem max. 10° - bez výsuvu do boku auta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| protiskluzové podložky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| protiskluzové podložky pro ustanovení plošiny ve svahu převyšujícím maximální sklon doporučeny klín 10° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zvýšení rychlosti čerpadla nástavby při patkování plošiny | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání plošiny z koše a ze spodního stanoviště | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| barva plošiny bílá | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

**Podvozek:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Montážní plošina:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  |
| --- |
| **Cenová nabídka dodávky** |
| **Položka s názvem***(včetně souvisejícího plnění)* | **MJ** | **Cena v Kč bez DPH za MJ** | **Cena v Kč bez DPH celkem** |
| **Nákladní vozidlo kategorie N2 s pracovní plošinou** | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

 Jméno, funkce, podpis