V předložených specifikacích jednotlivých nábytkových prvků jsou uvedené přesné rozměry stanovené s ohledem na rozměry jednotlivých prostor a požadavky zadavatele na množství a účel jednotlivých nábytkových kusů. Zadavatel připouští stanovené rozměry přizpůsobit výrobním postupům, ovšem za bezpodmínečné podmínky dodržení všech požadavků.

Navržený materiál pro všechny výrobky této zakázky (stolové desky, luby, půdy a dna skříní, boky a záda skříní, veškerá dvířka) bude z laminované dřevotřískové desky (dále jen „lamino“). Výrobky budou tvořeny nosnými deskami na bázi dřeva, které jsou oboustranně potaženy impregnovaným dekoračním papírem, hustota těchto desek se musí pohybovat minimálně od 650 kg/m3. Materiál musí být zdravotně nezávadný.

Součástí dodávky výrobků je montáž, instalace a doprava.

Stoly pro kanceláře č. 304, 305, 310

* stoly budou s deskovou podnoží
* stolové desky jsou vždy tl. 25 mm s olepením ABS hranou tl. 2 mm
* r=150mm
* boky jsou vždy tl. 25 mm, s olepením ABS hranou tl. 2 mm, s rektifikací u podlahy (pro vyrovnání nerovností)
* lub (trnož) spojnice boků z lamina tl. 18 mm, olepená na viditelné spodní hraně ABS hranou tl. 1 mm

Stoly pro kanceláře č. 111 + 112, 113, 114, 115, 207, 208, 209, 210

* stoly s kovovou podnoží
* stolové desky jsou vždy tl. 25 mm s olepením ABS hranou tl. 2 mm
* stojny kovové tvaru C, každá stojna svařena z jeklových profilů (základna u podlahy průřez 50x30 mm, výztuha pod deskou 50x20 mm, svislé spojnice jekl s „nosem“ průřezu 40/25x34 mm), povrchově upravené kvalitní práškovou barvou, s výplní z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, s rektifikací u podlahy (pro vyrovnání nerovností)
* lub (trnož) spojnice boků z lamina tl. 18 mm, olepená na viditelné spodní hraně ABS hranou tl. 1 mm

Stoly pro kanceláře č. 316, 307 + 309

* stoly s kovovou podnoží
* stolové desky jsou vždy tl. 25 mm s olepením ABS hranou tl. 2 mm
* podnož jeklové konstrukce svařená, stojny průřezu 40x40 mm s rektifikací u podlahy (pro vyrovnání nerovností), spojnice průřezu 20x40 mm umístěné po obvodu a vždy uprostřed stojny, povrchově upravené kvalitní práškovou barvou

Stoly pro kanceláře č. 211 a 213

* stoly s kovovou podnoží
* základní výška 760 mm, půdorysné rozměry dle nabídky
* stolové desky tl. 36 mm s olepením ABS hranou tl. 2 mm
* podnože z jeklových profilů průřezu 60x30 mm boky uzavřené kolem dokola (č. 211) nebo otevřené tedy bez propojení u podlahy (č. 213), s rektifikací u podlahy (pro vyrovnání nerovností), propojené spojovacími tyčemi průřezu 60x30 mm umístěnými na bokách, s rektifikací u podlahy (pro vyrovnání nerovností) , povrchově upravené kvalitní práškovou barvou

Skříně

* půda a dno (tl. 25 mm) naložené na boky (olepení ABS hranou tl. 2 mm z čelní strany, tl. 1 mm z bočních stran a ze zadní strany) a předsazené před boky o 22 mm
* boky tl. 18 mm vložené vůči půdě a dnu (olepení ABS hranou tl. 1 mm z přední a zadní strany, v místě styku s půdou a se dnem bez olepení)
* záda tl. 8 mm umístěná v drážce
* ze zadní strany skříně budou pohledové (díky olepení ABS hranami u boků, půd a den a díky oboustranně pohledovým zádům)
* dveře plné tl. 18 mm (olepení ABS hranou tl. 2 mm kolem dokola) ... naložené na boky a vložené vůči půdě a dnu, závěsy (panty) bez tlumení
* dveře prosklené bez rámu sklo kouřové (planibel bronz), tl. 5 mm
* dveře prosklené v hliníkovém rámu rám hliník elox, průřez 26 x 22 mm, výplň sklo kouřové (planibel bronz), tl. 4 mm
* pod dnem skříně rektifikační kluzáky výšky 17 mm seřiditelné z vnitřní strany
* spojení pomocí dříků s excentry a kolíky na sucho
* závěsy (panty) bez tlumení, úhle otevření 110 st. Hettich
* podpěrky volných polic kovové bezpečnostní, neumožňující samovolné vysunutí polic ze skříní
* v případě rolet u středních a vysokých skříní otevíravé ve vertikálním směru (od spodu nahoru), vlastní roleta plastová, pod půdou skříně navíjení rolety na pružinovou hřídel (s vyvažovací mechanikou), která zajistí snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolném místě, boční vedení v lištách naložených na boky
* v případě rolet u nízkých skříní otevíravé v horizontálním směru, vlastní roleta plastová, vedení rolety ve vodících lištách umístěných v předem vyfrézovaných drážkách v půdě a dnu skříně, roleta je vedena vedle boku skříně a následně za záda skříně

Skříně pro kanceláře č. 211 a 213

* půda tl. 18 mm vložená mezi boky olepení ABS tl. 1 mm z přední a zadní strany, v místě styku s boky bez olepení
* dno tl. 18 mm naložené na boky, s olepením ABS hranou tl. 1 mm kolem dokola
* boky tl. 18 mm naložené na dno a vložené vůči půdě (olepení ABS hranou tl. 1 mm z horní, přední a zadní strany, v místě styku se dnem bez olepení)
* záda tl. 8 mm umístěná v drážce
* ze zadní strany skříně pohledové (díky olepení ABS hranami u boků, půd a den … a díky oboustranně pohledovým zádům)
* police tl. 18 mm... s olepením ABS hranou tl. 1 mm z čelní strany
* dveře plné tl. 18 mm (olepení ABS hranou tl. 2 mm kolem dokola) naložené na celý korpus
* dveře prosklené v hliníkovém rámu rám hliník elox, průřez 45 x 20,6 mm, výplň sklo matné (matelux), tl. 4 mm
* závěsy (panty) s tlumením, úhel otevření 105 st. Hettich
* podpěrky volných polic kovové bezpečnostní, neumožňující samovolné vysunutí polic ze skříní
* úchytky kovové hranaté, s vrtáním v rozteči 192 mm, provedení satin chrom
* se samostatnými krycími deskami tl. 36 mm (ABS hrana tl. 2 mm kolem dokola), které jsou společné pro určitou sestavu skříní stojící vedle sebe

Kontejnery mobilní a přístavné v kancelářích

* ABS hrany tl. 2 mm … na všech viditelných hranách
* horní deska u mobilních kontejnerů tl. 18 mm, u přístavných tl. 25 mm
* boky, záda a čela tl. 18 mm
* dno u mobilních tl. 18 mm, u přístavných tl. 25 mm
* vlastní výsuvy polovýsuvy bez tlumení (u č. 211 s tlumením)
* u mobilních kontejnerů pod dnem kolečka 2 x s brzdou + 2 x bez brzdy (celková výška 70 mm vč. patle, pr. koleček 50 mm)
* u přístavných kontejnerů pod dnem rektifikační kluzáky výšky 17 mm seřiditelné z vnitřní strany
* úchytky kovové hranaté, s vrtáním v rozteči 96 mm, provedení satin chrom (u kanceláře č. 211 rozteč vrtání 192 mm)

Stolové nástavby

* ABS hrana tl. 2 mm na všech hranách