*Příloha č. 3 výzvy a ZD - technická specifikace*

|  |
| --- |
| **Typ a označení (model)** |
| doplní účastník |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace a požadavky** | **Měřítko plnění** | **Hodnota** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Motor** | | |
| dieselový motor o výkonu min. 45 kW | ANO/NE | doplní účastník |
| emisní limit motoru dle platné normy | ANO/NE | doplní účastník |
| bateriový vypínač | ANO/NE |  |
| plnohodnotné rezervní kolo | ANO/NE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Převodovka, brzdy** | | |
| hydrostatický pohon, min. 2 stupně pro práci/transport  (min. 2 pracovní, 2 přepravní) | ANO/NE | doplní účastník |
| pohon kol 4WD | ANO/NE | doplní účastník |
| ruční brzda s funkcí na všechny kola | ANO/NE | doplní účastník |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Řízení** | | |
| kloubové řízení s odpružením | ANO/NE |  |
| vnější poloměr otáčení stroje max. 2,8 m | ANO/NE | doplní účastník |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozměry a váhy** | | |
| celková hmotnost zametače max. 3.500 kg | ANO/NE | doplní účastník |
| šířka vozidla max. 1.300 mm | ANO/NE | doplní účastník |
| maximální váha prázdného zametače 2,4 t | ANO/NE | doplní účastník |
| výška zametače max. 2.000 mm (bez majáku) | ANO/NE | doplní účastník |
| délka zametače včetně kartáčů max. 4.700 mm | ANO/NE | doplní účastník |
| šířka zametání min. 2.200 mm | ANO/NE | doplní účastník |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kabina** | | |
| povinná výbava (lékárnička, hasicí přístroj, trojúhelník, vesta) | ANO/NE |  |
| * sedadlo s bezpečnostním pásem | ANO/NE |  |
| * odpružené sedadlo řidiče | ANO/NE |  |
| * umístění veškerých ovládacích prvků v kabině v dosahu řidiče | ANO/NE |  |
| * topení, klimatizace, rádio | ANO/NE |  |
| * zadní couvací kamera | ANO/NE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Světla** | | |
| provozní světla a směrová světla umístěná dle platné legislativy | ANO/NE | doplní účastník |
| přídavná světla umístěná nad čelním oknem kabiny | ANO/NE | doplní účastník |
| oranžový maják | ANO/NE | doplní účastník |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výbava nástavby** | | |
| zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 | ANO/NE |  |
| min. 2 přední přimetací kartáče o průměru s možností regulace otáček a šířky záběru z kabiny zametače, individuální ovládání kartáčů, individuální regulace přítlaku kartáčů | ANO/NE | doplní účastník |
| zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na všech kartáčích | ANO/NE |  |
| vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti | ANO/NE |  |
| zásobník na čistou vodu o objemu min. 180 l | ANO/NE | doplní účastník |
| zásobník na smetky v nerezavějícím provedení o objemu min 0,9m³ | ANO/NE | doplní účastník |
| krátká sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru  min. 180 mm | ANO/NE | doplní účastník |
| klapka pro nasátí větších nečistot | ANO/NE |  |
| sací turbína s možností regulace | ANO/NE |  |
| zásobník na smetky i přední zametací jednotka odnímatelná | ANO/NE |  |
| sací hubice pružně zavěšená v pracovní pozici kopíruje povrch terénu | ANO/NE |  |