|  |
| --- |
| **městys štítary** |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**pro zadání podlimitní veřejné zakázky k zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění(dále jen „zákon“) |
| s názvem **REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU\_ŠTÍTARY** |
|  |



## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Městys Štítary

Sídlo: Štítary 149, 67102 Šumná

Zastoupený: Pavla Rozsypalová, starostka obce

IČ: 00293598

DIČ: CZ00293598

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1583258349/0800

Profil zadavatele: <https://zadavatel.cz>

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Kontaktní osoba: Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail: info@optimalconsulting.cz

tel.: 731 623 492

## Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č.1**

 Žádáme tímto vysvětlení zadávací dokumentace:

1) upřesnění požadavků k výrobkům, doplnit tabulky výrobků:

- revizní otvor 600/600 pod podium-požadavek,materiál ?

- schodiště přímočaré s podstupnicemi š.1,0m

- schodiště přímočaré s podstupnicemi š.1,345m

- barový pult

- kuch.linka vč.vybavení

2) není vůbec přiložen slepý VV elektro v xls, zdvořile tedy žádáme o doplnění

Děkuji

**Dotaz č.2**

Dobrý den, v dokumentaci chybí výkaz výměr pro elektroinstalaci. Žádáme o doplnění.

**Odpověď**

Dobrý den.

* Revizní otvor pod pódium je bez speciálních akustických, požárních či tepelných požadavků, doporučuje se ocelový, z důvodu zvýšeného transportu hudební techniky, tak aby nedošlo k poškození.
* Schodiště 1,0 a 1,345 m, předpokládám, že se jedná o schodiště na pódium, obě schodiště kompletně dřevěné s dřevěnými schodnicemi, stupnicemi i podstupnicemi. Na stupnice se doporučují bukové nášlapy s minimálně dvěma vrstvami ochranného nátěru.
* Barový pult ze dřeva (lamina), pracovní deska obsahující dřez. prostor pod pracovní deskou s úložným prostorem.
* Kuchyňská linka, jedná se o prostor, kde nebude docházet k přípravě jídla. V prostoru kuchyně bude docházet pouze k vydávání jídla, případnému přihřátí a samozřejmě hrubému mytí nádobí. Kuchyňská linka by měla obsahovat dřez, v blízkosti dřezu myčku nádobí, a el. varnou desku.

***Příloha: Výkaz výměr\_elektroinstalace***

Ve Znojmě dne 25.5.2022 OPTIMAL Consulting, s.r.o.

 Zástupce Zadavatele