Předmětem výběrového řízení je dodávka **čtyř kusů** nových osobních automobilů - elektromobilů. Provedení všech vozidel bude shodné, od stejného výrobce, stejná modelová řada i výbava. Kategorizace podle přehledu obchodních tříd - Svaz dovozců automobilů <http://portal.sda-cia.cz/clanek.php?id=4000>. Pro všechny vozy platí, že se musí jednat o vozy nově vyrobené, které dosud nebyly registrovány v České republice ani v jiném státě. Termín dodání jednotlivých vozů může být různý s tím, že krajní termín dodání posledního z nich je do **14 měsíců** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. **Vozidla budou spolufinancována ze zdrojů Národního programu Životní prostředí a musí splňovat podmínky Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita.**

Pro všechna vozidla platí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požadavky** | **Požadavek zadavatele** | **Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj)** |
| vozidla kategorie M1, schválená pro provoz na pozemních komunikacích ČR jako osobní automobil | ANO |  |
| Nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53 / ES. | splňuje |  |
| Obchodní třída dle svazu dovozců automobilů B-MPV s délkou karosérie max. 4 500 mm | ANO |  |
| Pohon automobilu - **BEV** (Battery Electric Vehicle) | ANO |  |
| Požadovaný dojezd automobilu (dle WLTP ve smíšeném cyklu) | min. 250 km |  |
| Kapacita baterie | min. 50 kWh |  |
| Výkon motoru | min. 90 kW |  |
| Barva – bílá  | ANO |  |
| Počet dveří 4 + zadní do nákladového prostoru  | ANO |  |
| Kabina minimálně pro 5 cestujících (2 řady sedadel s možností demontáže či sklopení druhé řady tak, aby došlo ke zvětšení nákladového prostoru) | ANO |  |
| Handsfree (Bluetooth), klimatizace, couvací kamera | ANO |  |
| Tažné zařízení, střešní hagusy | ANO |  |
| Společně s každým vozidlem bude dodána palubní nabíječka, povinná základní výbava vozidla, přední i zadní gumové koberečky a sada čtyř letních či zimních pneumatik na ocelových discích (podle toho jaké pneumatiky budou namontovány na dodávaných vozidlech) | ANO |  |
| Nabíjecí konektor CCS Typ 2 | ANO |  |
| Pro provádění záručního i pozáručního servisu vozidel musí být zajištěn autorizovaný autoservis v dojezdové vzdálenosti do 30 kilometrů od sídla zadavatele (uchazeč ve své nabídce uvede obchodní název a sídlo provozovny autorizovaného autoservisu) |  max. 30 km |  |