**Technická specifikace**

**„Nádoby k rodinným domům pro město Chlumec nad Cidlinou – opakované zadání“**

Účastník

Název:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

* Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění
tj. **doprava zboží/vybavení do místa plnění**, školení pracovníků, kompletace apod.
* **Dodané zboží/vybavení musí být nové**, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem, platných předpisů a norem pro tyto produkty.

**Sběrná nádoba na plast o objemu min. 240 l – 950 ks**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**(doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 240 l | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Barva nádoby | žlutá | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny (tloušťka) | min. 3,2 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty  | ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, případně úchytem pro otevření minimálně na 40 % obvodu víka | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 90 kg | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nalepovací informační tabulkou\* | šířka tabulky 40 cm, výška tabulky 30 cm; umístěna ve vrchní polovině přední části nádoby; horní polovina tabulky bílá, v pravé horní části černý nápis „CHLUMEC NAD CIDLINOU“, v levé horní části žlutý nápis „PLASTY“, spodní polovina tabulky žlutá, v levé spodní části černý nápis „DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ: umělá hmota, PET lahve od nápojů, vrstvené obaly od nápojů (tetrapak), igelitové obaly, ostatní plasty; vše čisté, vymyté, bez zbytků potravin“, v pravé spodní části nápis „DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ: papír, kovy, keramika, porcelán, sklo, textil, žádný jiný odpad“ | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

*\*Finální grafika tabulky bude řešena až s vybraným dodavatelem.*

**Velkoobjemový kontejner o objemu min. 11 m3 – 2 ks**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru** (požadavek zadavatele) | **Specifikace parametru** (nabídka účastníka) |
| --- | --- | --- |
| Typ | ABROLL | ANO/NE |
| Barva | zelená | ANO/NE |
| Objem | min. 11 m3 | ANO/NE |
| Délka  | max. 5 000 mm | ANO/NE |
| Šířka  | max. 2 300 mm | ANO/NE |
| Výška  | min. 900 mm | ANO/NE |
| Rozteč ližin | cca 1 060 mm |  |
| Opláštění - stěna | plech šíře min. 3 mm | ANO/NE |
| Opláštění - dno | plech šíře min. 5 mm | ANO/NE |
| Materiál | ocelový plech | ANO/NE |
| Povrchová úprava | min. jeden základní nátěr a jeden vrchní nátěr |  |
| Na zadní straně dvoukřídlá vrata s hákovým uzávěrem, bezpečnostní jištění vrat hákem | ANO | ANO/NE |
| Hákové natahování | ANO | ANO/NE |
| Výška háku  | 1 340 mm |  |
| Háčky na plachtu | ANO, po celém obvodu | ANO/NE |
| Plachta | ANO, 1x ke každému VOK | ANO/NE |

Uvedené požadavky na provedení, výbavu a parametry jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry, než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit požadavky zadavatele na maximální hodnoty plnění, pokud jsou stanoveny.

Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími nebo nižšími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku vyřadit a účastníka následně vyloučit.

V ………..… dne………..

 ……………………………………

 jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka