|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis parametru** | **Nabízená**  **hodnota** | **Závažnost** |
| **Fotovoltaické panely** | | |
| Minimální výkon jednoho panelu |  | MINIMÁLNĚ |
| Požadovaný celkový výkon panelů na budově obecního úřadu č.p. 37 minimálně |  | PODMÍNKA |
| Požadovaný celkový výkon panelů na budovách velké kotelny č.p. 206 a 207 minimálně |  | PODMÍNKA |
| Minimální účinnost panelů |  | MINIMÁLNĚ |
| Výkon FV panelů po 30 letech provozu ode dne provedení PAC musí být větší nebo roven 87 % z původního výkonu FV panelů |  | MINIMÁLNĚ |
| Produktová záruka garantovaná výrobcem na FV panely minimálně |  | MINIMÁLNĚ |
| **Měniče** | | |
| Záruka výrobce či dodavatele na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu měniče v případě poruchy či poškození minimálně |  | MINIMÁLNĚ |
| Minimální předepsaná účinnost měniče (Euro  účinnost) |  | MINIMÁLNĚ |
| **Bateriové úložiště - akumulátory** | | |
| Požadovaná kapacita bateriového úložiště FV systému v budově obecního úřadu č.p. 37 minimálně |  | MINIMÁLNĚ |
| Požadovaná kapacita bateriového úložiště FV systému v budově č. p. 206 minimálně |  | MINIMÁLNĚ |
| Nominální kapacita akumulátoru po 10 letech provozu minimálně |  | MINIMÁLNĚ |