1. **Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 kusů šířkových překážek (oxerů) s logem České jezdecké federace včetně dopravy na místo plnění. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

1. **Technická specifikace**
   1. **Charakteristika**

Šířková překážka (oxer) je složena ze 4 stojanů, mezi kterými jsou na hácích, ve dvou řadách položeny bariéry a reklamní profil s nápisem „Česká jezdecká federace“.

Jedna překážka obsahuje 4 stojany, 10 bariér, 1 reklamní profil a dostatečný počet háků k uchycení prvků na stojan.

* 1. **Požadované provedení stojanu**
* Výška: 170-190 cm
* Šířka: 70-100 cm
* Materiál rámu: hliníkový profil
* Pohledová plocha z voděvzdorného materiálu
* Horní poloviny pohledových ploch musí obsahovat logo České jezdecké federace, které bude zpracováno dle logotypu ČJF a jeho šířka bude rovna 70% šířky stojanu a vertikální poměr zůstane neměnný
* Pohledová plocha musí být zpracovaná kvalitními voděvzdornými barvami
* Pohledová plocha musí být v barvách České jezdecké federace (modrá, bílá, červená, šedá)
* Barvy musí být dle logotypu ČJF
* Stojan musí být transportovatelný
* Grafické zpracování stojanů by mělo být ozdobné, aby se daly stojany využít bez bariér také pro účely předávání cen
* Stojany musí splňovat podmínky FEI
  1. **Požadované provedení bariér**
* Délka: 350 cm
* Průměr: 9,5-10 cm
* Materiál: lepené dřevo
* Provedení bariér musí být v barvách České jezdecké federace (modrá, bílá, červená, šedá)
* Barvy musí být dle logotypu ČJF
* Barvy musí být voděvzdorné
* Bariéry musí být vhodné pro venkovní použití a odolné povětrnostním podmínkám
* Bariéry musí splňovat podmínky FEI
  1. **Požadované provedení reklamního profilu s nápisem**
* Délka: 350 cm
* Výška 12-15 cm
* Materiál: dřevo
* Musí obsahovat nápis „Česká jezdecká federace“
* Profil musí být v barvách České jezdecké federace (modrá, bílá, červená, šedá)
* Barvy musí být voděvzdorné
* Barvy a font nápisu musí být dle logotypu ČJF
* Reklamní profil musí být vhodný pro venkovní použití a odolné povětrnostním podmínkám
* Profil musí splňovat podmínky FEI
  1. **Požadované zpracování háků**
* Hloubka háku: minimálně 18 mm, maximálně 30 mm
* Háky musí splňovat podmínky FEI

1. **Dodání**

Termín dodání předmětu plnění je 90 dní od doručení oznámení o poskytnutí dotace.