Zakázka: **„Vltavská vyhlídka Homolka“**

 U SO 01-03 VO je ve výkazu výměr uvedena pol. 8 pol. 9 Protlak pod vozovkou

Požadavkem je neporušit povrch komunikace. Skalní podloží pod vozovkou nepředpokládáme. Hloubka uložení kabelového vedení vychází z ČSN 73 6006 Z4, tab. B1.

U SO 01-03 VO je ve výkazu výměr uvedena pol. 8 Výkop 40/80

Změna hloubky uložení kabelového vedení NN je možná, provedení kabelového vedení musí splňovat podmínky ČSN 73 6006 Z4, tab. B1

