**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Základní technická specifikace: „Nástavba, kompaktní horkovodní systém pro tlakové mytí“**

**Nástavba pro komunální nosič nářadí**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  |
| Výměnná nástavba na podvozek Zadavatele, Karcher MIC 42 | Výměnná nástavba na podvozek Zadavatele, Karcher MIC 42 |
| Technologická část nástavby umístěná za nosičem s šíří nepřesahujícími obrys vozidla | Technologická část nástavby umístěná za nosičem s šíří nepřesahujícími obrys vozidla |
| Nádrž na vodu objem min. 450 l s vlnolamem umístěná na ložné části nosiče. S odstavným rámem  | Nádrž na vodu objem ….... l s vlnolamem umístěná na ložné části nosiče. S odstavným rámem. |
| Naftový systém ohřevu vody s jedním hořákem o výkonu min. 100kW | Naftový systém ohřevu vody s jedním hořákem o výkonu ….. kW |
| Nastavitelná teplota ohřevu vody do 100 stupňů Celsia | Nastavitelná teplota ohřevu vody do 100 stupňů Celsia |
| Automatická aplikace změkčovadla proti zanášení systému | Automatická aplikace změkčovadla proti zanášení systému |
| Nastavitelný tlak vody 2 – 200 bar při průtoku 1350 l /hod. | Nastavitelný tlak vody 2 – 200 bar při průtoku 1350 l /hod. |
| Tlakové čerpadlo poháněné hydraulickým systémem nosiče | Tlakové čerpadlo poháněné hydraulickým systémem nosiče |
| Ruční tlaková pistole s hadicí s délkou min. 20 m na samonavíjecím bubnu.  | Ruční tlaková pistole s hadicí s délkou ….. na samonavíjecím bubnu.  |
| U tlakové pistole možnost regulace průtoku a výměna koncovek s tryskou | U tlakové pistole možnost regulace průtoku a výměna koncovek s tryskou |
| Příslušenství k tlakové pistoli koncovka s rotační tryskou, koncovka pro široký proud tlakového mytí min. 10 cm | Příslušenství k tlakové pistoli koncovka s rotační tryskou, koncovka pro široký proud tlakového mytí ….. cm |
| Příslušenství pro plošné umívání horkou vodou s odsáváním odpadní vody se záběrem min. 0,5 m. V provedení nerezová ocel. Vzájemně připojitelné hadice 2x10 m +1x20m pro odvod odpadní vody  | Příslušenství pro plošné umívání horkou vodou s odsáváním odpadní vody se záběrem ….. m. V provedení nerezová ocel. Vzájemně připojitelné hadice 2x10 m +1x20m pro odvod odpadní vody  |
| Držák pro možný převoz příslušenství pro plošné umývání horkou vodou | Držák pro možný převoz příslušenství pro plošné umývání horkou vodou |
| Výkon autorizovaného servisu po dobu životnosti zařízení | Výkon autorizovaného servisu po dobu životnosti zařízení |
| Cena nástavby ....... Kč včetně DPH |

**K nástavbě je vydán protokol o shodě, je vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat.  |