,Příloha č 1 Krycí list nabídky dodávky a služby

|  |
| --- |
| **SPECIFIKAČNÍ TABULKA**  **k veřejné zakázce malého rozsahu** |
| **„Konvektomat pro Základní školu Žacléř“** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Konvektomat - specifikační tabulka** | **ANO/NE** |
| Kapacita 10x GN 2/1 s roztečí zásuvů min 65 mm |  |
| Bojlerový vývin páry |  |
| Nastavitelný výkon páry, zejména zvýšení výkony páry |  |
| Pracovní režimy konvektomatu: |  |
| 1) pečení v horkém vzduchu v teplotním rozmezí 30°C - 300°C, s přesnou regulací vlhkosti |  |
| 2) kombinované vaření v rozmezí teplot min. 30°C - 250°C, s přesnou regulací vlhkosti |  |
| 3) parní vaření v rozmezí teplot min. 30°C- 125°C |  |
| Min. 7 provozních režimů přístroje pro přípravu pokrmů z: masa, drůbeže, ryb, zeleniny, pečiva, těstovin, dezertů. |  |
| Další funkce přístroje: pasterizace, uzení, sous vide, sušení, příprava dezertů, smažení, zapékání, delta T a nízkoteplotní vaření, banketování a regenerace šokově zchlazených jídel. |  |
| Kontrola vlhkosti v komoře v průběhu přípravy pokrmů v přístroji |  |
| Příprava pokrmů se 6-ti bodovou jádrovou sondou |  |
| Ovládací displej s vysokým rozlišením, ovládání pomocí grafických ikon + centrální "kolečko" s funkcí potvrzení |  |
| Knihovna s min. 750 varnými programy o min. 12 krocích s grafickým zobrazením |  |
| Automatické paralelní vaření až 20 různých pokrmů současně s indikací vyjmutí pokrmu z konkrétního zásuvu. |  |
| ECO funkce pro snížení spotřeby energie při vaření a mytí. |  |
| Plně automatické mytí varné komory a program sanitace. |  |
| Program automatického odvápnění konvektomatu během mytí. |  |
| Mycí pomocí čistících tablet. |  |
| Autodiagnostika závad. |  |
| Automatické předehřátí a zchlazení |  |
| Konstrukce z oceli AISI304 |  |
| Celonerezový zavážecí vozík s 10 vsuvy na GN 2/1 |  |
| Kompatibilní podstavec se vsuvy 2/1 |  |
| Oplachová sprcha |  |
| Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru. |  |
| Příkon max. 40 kW/zemní plyn |  |
| Počet jídel za den 150 - 300 |  |
| Rozměr max. 1100x 1100 x 1100 mm. |  |
| Servisní služby (popis): |  |