|  |  |
| --- | --- |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**  dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“) | |
| **Zadavatel:** | Obec Drahelčice |
| Sídlo: | Na Návsi č. p. 25, 252 19 Drahelčice |
| IČO: | 002 33 200 |
| **Název veřejné zakázky:** | **Rekonstrukce komunikace Malá Strana - 1. etapa** |

Zadavatel obdržel dne 6. 2. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující 1 samostatný dotaz, který zadavatel zveřejňuje v celém původním znění, a připojuje k němu odpověď.

**Žádost o vysvětlení č. 1.1:**

*„V soupisu prací v položce Poř.č.19 (viz.níže),je uvedena pokládka : Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 80 mm.*

*Dle ČSN 736121 je pro asf.směs ACL 16+ povolena přípustná tloušťka vrstvy max. 70 mm.*

**

*V TS a PD je uvedena asf .směs ACP 16+,tloušťky 80 mm.*

*(viz.níže)*

**

*Tloušťka vrstvy 80 mm pro asf. směs ACP 16+ dle ČSN 736121 vyhovuje.*

*Žádáme zadavatele o soulad SP,TS a PD a doplnění v soupisu prací.“*

**Odpověď zadavatele č. 1.1:**

Zadavatel potvrzuje, že se jednalo o chybu v rozpočtu. Platná varianta je asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tloušťky 80mm.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje opravený výkaz výměr (soubor *Drahelčice - I. etapa - slepý VV - revize 06.02.2024.xlsx*), který nahrazuje původní výkaz výměr (soubor *Drahelčice - I. etapa - slepý VV.xlsx*).

Toto vysvětlení nemá vliv na běh lhůty pro podání nabídek.

V Drahelčicích dne 8. 2. 2024

Ing. Petra Ďuranová, starostka obce Drahelčice