Plán organizace výstavby

* Detailní průzkum všech dostupných prostorových prvků konstrukce krovu a vodorovných konstrukcí vč. Provedení fotodokumentace a zprávy z prohlídky (s uvedením doporučeného řešení sanace)
* Mechanickou část = důkladné očištění využívající otesávání, případné broušení a kompresní čištění za účelem odstranění prachu, požerové moučky, nečistot, zbytku kůry, nesoudržných vrstev dřeva, starých nátěru a případných mastných nečistot
* Injektáž chemického prostředku pro houbovou ochranu dřeva pro likvidaci dřevokazného hmyzu do vytipovaných prvků konstrukce
* Plošnou aplikaci chemického prostředku pro likvidaci a prevenci dalšího výskytu dřevokazného hmyzu, hub a plísní na všechny dřevěné prvky konstrukce
* Tesařské práce v rámci výměny nebo zpevňování prvků konstrukcí