# Příloha č. 1 – Krycí list

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST NABÍDKY** | | | | | |
| **1. Zakázka** | | | | | |
| Název: | | **„Výběrové řízení na dodávku CNC SOUSTRUHU s příslušenstvím pro společnost MOBILE STORAGE s.r.o.“** | | | |
| Zadavatel: | | MOBILE STORAGE s.r.o. | | | |
| Adresa sídla  Adresa provozovny | U Korečnice 2653, 688 01 Uherský Brod  U Korečnice 2653, 688 01 Uherský Brod | | |
| IČ  DIČ | 02656647  CZ02656647 | | |
| Kontaktní osoba  Tel.:  E-mail: | Lukáš Bachan,  +420 730 871 514  bachan@mstorage.cz | | |
| **2. Základní identifikační údaje o účastníkovi** | | | | | |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: | |  | | | |
| Sídlo / Místo podnikání: | |  | | | |
| Tel.: | |  | | | |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): | |  | | | |
| URL adresa: | |  | | | |
| IČ: | |  | | | |
| DIČ: | |  | | | |
| Kontaktní osoba: | |  | | | |
| **3. Kritéria hodnocení** | | | | | |
| **NABÍDKOVÁ CENA V Kč**  (60 %) | | Cena celkem bez DPH: | | | |
| DPH: | | | |
| Cena celkem s DPH[[1]](#footnote-1): | | | |
| **TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ** (30 %) | | | | | |
|  | Průměr otvoru vřetene [mm] | | | |  |
|  | Délka soustružení ve sklíčidle [mm] | | | |  |
|  | Otáčky vřetene [ot./min] | | | |  |
|  | Max. Kroutící moment vřetene [Nm] | | | |  |
|  | Oběžný průměr nad ložem [mm] | | | |  |
|  | Oběžný průměr nad suportem [mm] | | | |  |
|  | Průměr soustružení [mm] | | | |  |
|  | Pojezd osy X [mm] | | | |  |
|  | Pojezd osy Z [mm] | | | |  |
|  | Rychloposuv osa X/Z [mm/min] | | | |  |
|  | Otáčky poháněných nástrojů [ot./min] | | | |  |
|  | Max. výkon motoru poháněných nástrojů [kW] | | | |  |
|  | Max. kroutící moment poháněných nástrojů [Nm] | | | |  |
| **SERVISNÍ PODMÍNKY: (10 %)** | | | | | |
| Servisní podmínky: Čas příjezdu servisního technika v pracovních dnech od nahlášení závady stroje v záruční době (v hodinách) | | | | |  |
| **4. Osoba oprávněná jednat za účastníka** | | | | | |
| Titul, jméno, příjmení: | | | |  | |
| Funkce: | | | |  | |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: | | | |  | |
| *Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.* | | | | | |

# Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CNC SOUSTRUH, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY CNC SOUSTRUHU – NUTNÉ | | | |
| parametr | | **POŽADAVEK** | **VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE[[[2]](#footnote-2)]** |
| **1.** | Litinové lože šikmé | ANO (podmínkou) |  |
| **2.** | Posuvy v ose X/Z pomocí kuličkových šroubů | ANO (podmínkou) |  |
| **3.** | Řídící systém: srovnatelný na úrovni FANUC i-series | ANO (podmínkou) |  |
| **4.** | Hydraulické sklíčidlo se 3 čelistmi | min. Ø 10‘‘ |  |
| **5.** | Max. výkon motoru | min. 20 kW |  |
| **6.** | Doba indexace | min. 0,15s |  |
| **7.** | Automatická nástrojová hlava s hydraulickým blokováním s možností použití zdvojených držáků a tím rozšíření počtu pozic na 24 | ANO (podmínkou) |  |
| **8.** | Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO (podmínkou) |  |
| **9.** | Počet pozic pevných nástrojů | min. 12ks |  |
| **10.** | Počet pozic poháněných nástrojů | min. 12ks |  |
| **11.** | Možnost použití nástroje 25 mm x 25 mm x průměr 40 mm | ANO (podmínkou) |  |
| **12.** | Těleso koníku s výsuvnou pinolou v cyklu | ANO (podmínkou) |  |
| **13.** | Automatické vysokotlaké chlazení nástrojů, min. 6 bar | ANO (podmínkou) |  |
| **14.** | Nádrž na chladící kapalinu, objem min. 200 l | ANO (podmínkou) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K CNC SOUSTRUHU – NUTNÉ** | | |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | **POŽADAVEK** | **DOPLŇTE ANO/NE[1]** |
| Odlučovač oleje | 1 ks |  |
| Automatické odebírání obrobků (ø 78 na hmotnost 4 kg) | 1 ks |  |
| Popotahovák tyčí (ø 78 ) | 1 ks |  |
| Pásový dopravník třísek | 1 ks |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, **jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu** a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETRY CNC SOUSTRUHU – VOLNÉ** | | **POŽADOVANÁ HODNOTA** | **DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ** |
| **(Hodnota)** |
| **1.** | Průměr otvoru vřetene [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 86 mm |  |
| **2.** | Délka soustružení ve sklíčidle [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 600 mm |  |
| **3.** | Otáčky vřetene [ot./min] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 3500 ot./min |  |
| **4.** | Max. Kroutící moment vřetene [Nm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 700 Nm |  |
| **5.** | Oběžný průměr nad ložem [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 620 mm |  |
| **6.** | Oběžný průměr nad suportem [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 450 mm |  |
| **7.** | Průměr soustružení [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 360 mm |  |
| **8.** | Pojezd osy X [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 250 mm |  |
| **9.** | Pojezd osy Z [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 650 mm |  |
| **10.** | Rychloposuv osa X/Z [mm/min] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 24 m/min |  |
| **11.** | Otáčky poháněných nástrojů [ot./min] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 6000 ot./min |  |
| **12.** | Max. výkon motoru poháněných nástrojů [kW] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 5 kW |  |
| **13.** | Max. kroutící moment poháněných nástrojů [Nm] | MAXIMÁLNÍ |  |
| Min. 40 Nm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SERVISNÍ POMDÍNKY** | **POŽADOVANÁ HODNOTA** | **DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)** |
| **1.** | Čas příjezdu servisního technika v pracovních dnech od nahlášení závady stroje v záruční době (v hodinách) | MINIIMÁLNÍ |  |
| v rozmezí 12 – 48 hodin |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

1. tato právnická osoba,
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
2. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

1. Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky [↑](#footnote-ref-2)