# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

**„Výběrové řízení na dodávku CNC vertikálního obráběcího centra“**

**1 KS CNC VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA S PŘÍSLUŠENSTVÍM**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZADAVATEL** | |
| Zadavatelem je: | **KR - TOOLS s.r.o.** |
| Sídlo: | Bojkovice, Mánesova 997, PSČ 68771 |
| Provozovna: | Bojkovice, Mánesova 997, PSČ 68771 |
| Kontaktní osoba: | RADIM KUCHAŘ, jednatel společnosti |
| IČ: | 26923114 |
| DIČ: | CZ26923114 |
| Telefon: | +420 572 641 311 |
| E-mail: | [kr-tools@kr-tools.eu](mailto:kr-tools@kr-tools.eu) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚČASTNÍK** | | | |
| Obchodní firma nebo název: | |  | |
| Sídlo/místo podnikání: | |  | |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: | |  | |
| Kontaktní osoba: | |  | |
| IČ: | |  | |
| DIČ: | |  | |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: | |  | |
| DPH: | |  | |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: | |  | |
| **TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ:** | | | |
|  | Pojezd stolu v ose X [mm] | |  |
|  | Pojezd stolu v ose Y [mm] | |  |
|  | Pojezd stolu v ose Z [mm] | |  |
|  | Maximální zatížení stolu [kg] | |  |
|  | Maximální otáčky vřetene [ot/min] | |  |
|  | Maximální hmotnost nástroje [kg] | |  |
|  | Maximální průměr nástroje (při vynechání pozice)[mm] | |  |
|  | Maximální délka nástroje [mm] | |  |
|  | Rozměru stolu v ose X [mm] | |  |
|  | Rozměru stolu v ose Y [mm] | |  |
|  | Maximální vzdálenost stolu od čela vřetene [mm] | |  |
|  | | | |
| Telefon: | |  | |
| E-mail: | |  | |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název |  |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: ……………………………………………

Funkce: ……………………………………………

Podpis: ……………………………………………

# Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CNC VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA, PŘÍSLUŠENSTVÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETRY CNC VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA – NUTNÉ** | | | |
| **PARAMETR** | | **POŽADAVEK** | **VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE[[1]](#footnote-0)** |
|  | 3-osé CNC frézovací centrum | ANO |  |
|  | Tuhá litinová základna | ANO |  |
|  | Centrální mazací systém | ANO |  |
|  | Plné krytování stroje | ANO |  |
|  | Upínací kužel | HSK-63A |  |
|  | Dopravník třísek s vyústěním na levé straně | ANO |  |
|  | Otočný panel obsluhy s CNC řídicím systémem | ANO |  |
|  | Velikost monitoru | Min. 15" |  |
|  | Osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
|  | Komunikační rozhraní USB, Ethernet, RS-232 | ANO |  |
|  | Signální majáček 3-barevný | ANO |  |
|  | Klimatizace elektroskříně | ANO |  |
|  | Ruční kolečko | ANO |  |
|  | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |
|  | Prohlášení o shodě s normami CE | ANO |  |
|  | Počet pozic v automatickém výměníku nástrojů [pozic] | Min. 30 |  |
|  | Hmotnost stroje [kg] | Max. 7.000 kg |  |
|  | Chlazeni středem nástroje kapalinou a vzduchem | ANO |  |
|  | Řídící systém Heidenhain nebo obdobný kompatibilní  Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Účastník má možnost nabídnout rovnocenné řešení. | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K CNC VERTIKÁLNÍMU OBRÁBĚCÍMU CENTRU – NUTNÉ** | | |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | **POŽADAVEK** | **DOPLŇTE ANO/NE[[2]](#footnote-1)** |
| Nástrojová sonda | 1 ks |  |
| Obrobková sonda | 1 ks |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETRY CNC VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA – VOLNÉ** | | **POŽADOVANÁ HODNOTA** | **DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ**  **(Hodnota)** |
|  | Pojezd stolu v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ  V rozmezí 1.000-1.100 mm |  |
|  | Pojezd stolu v ose Y [mm] | MAXIMÁLNÍ  V rozmezí 500-600 mm |  |
|  | Pojezd stolu v ose Z [mm] | MAXIMÁLNÍ  V rozmezí 600-650 mm |  |
|  | Maximální zatížení stolu [kg] | MAXIMÁLNÍ  V rozmezí 600-700 kg |  |
|  | Maximální otáčky vřetene [ot/min] | MAXIMÁLNÍ  V rozmezí 13.000-16.000 ot/min |  |
|  | Maximální hmotnost nástroje [kg] | MAXIMÁLNÍ  Min. 6 kg |  |
|  | Maximální průměr nástroje (při vynechání pozice)[mm] | MAXIMÁLNÍ  Min. 140 mm |  |
|  | Maximální délka nástroje [mm] | MAXIMÁLNÍ  Min. 290 mm |  |
|  | Rozměru stolu v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ  Min. 1.100 mm |  |
|  | Rozměru stolu v ose Y [mm] | MAXIMÁLNÍ  Min. 500 mm |  |
|  | Maximální vzdálenost stolu od čela vřetene [mm] | MAXIMÁLNÍ  Min. 720 mm |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

1. tato právnická osoba,
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
2. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

1. Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky [↑](#footnote-ref-0)
2. Účastník zde vyplní, zda dodá požadované příslušenství [↑](#footnote-ref-1)