**PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**CENOVÝ VÝKAZ**

vydaná k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

**„Rámcová dohoda na provádění stavebních prací - opravy chodníků v Blansku v letech 2025 a 2027“**

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**Zadavatel:**

Název: **město Blansko**

Sídlo: Nám. Svobody 32/3, Blansko, PSČ 678 01

Zastoupen: Mgr. Ivo Polák, starosta

IČ: 00279943

DIČ: CZ00279943

Právní forma obec

**Účastník:**

Název: **…………………**

Sídlo: …………………

IČ: …………………

Zastoupen …………………

(dále jen „**účastník**“)

**Popis prací prováděných při jednotlivých opravách**

Příloha uvádí prováděný rozsah prací včetně dodávky materiálu při jednotlivých opravách chodníků. Odpovídá kalkulaci cen, jak je uvedeno v čl. 7 rámcové dohody.

Oprava dlážděné plochy vč. odstranění podkladu

* rozebrání dlažby 30/30 (1/3 odvoz do skladu Horní Palava, ostatní odvoz na skládku)
* odstranění podkladů do hloubky 250 mm
* úprava pláně
* zásyp štěrkodrtí ŠD fr.0-32 mm, tloušťka 150 mm se zhutněním
* rozprostření kameniva HDK fr. 4-8 mm, tloušťka 40 mm
* kladení dlažby betonové zámkové, tloušťka 6 cm – barvy šedé
* hutnění dlážděné plochy
* vyplnění spár se smetením přebytečného materiálu
* naložení, likvidace vybouraného materiálu
* přesun hmot, doprava

Oprava dlážděné plochy bez odstranění podkladu

* rozebrání dlažby 30/30 (1/3 odvoz do skladu Horní Palava, ostatní odvoz na skládku)
* odstranění podkladů do hloubky 60 mm
* doplnění kameniva HDK fr. 4-8 mm, tloušťka do 40 mm
* kladení dlažby betonové zámkové, tloušťka 6 cm – barvy šedé
* hutnění dlážděné plochy
* vyplnění spár se smetením přebytečného materiálu
* naložení, likvidace vybouraného materiálu
* přesun hmot, doprava

Předláždění plochy vč. odstranění podkladu

* rozebrání dlažby 30/30 (1/3 odvoz na skládku, ostatní použít pro předláždění)
* odstranění podkladů do hloubky 230 mm
* úprava pláně
* zásyp štěrkodrtí ŠD fr.0-32 mm, tloušťka 150 mm se zhutněním
* rozprostření kameniva HDK fr. 4-8 mm, tloušťka 40 mm
* předláždění z původní betonové dlažby 30/30, chybějící dlažbu odebrat ze skladu Horní Palava
* hutnění dlážděné plochy
* vyplnění spár se smetením přebytečného materiálu
* naložení, likvidace vybouraného materiálu
* přesun hmot, doprava

Předláždění plochy bez odstranění podkladu

* rozebrání dlažby 30/30 (1/3 odvoz na skládku, ostatní použít pro předláždění)
* odstranění podkladů do hloubky 40 mm
* doplnění kameniva HDK fr. 4-8 mm, tloušťka 40 mm
* předláždění z původní betonové dlažby 30/30, chybějící dlažbu odebrat ze skladu Horní Palava
* hutnění dlážděné plochy
* vyplnění spár se smetením přebytečného materiálu
* naložení, likvidace vybouraného materiálu
* přesun hmot, doprava

Výměna obrubníků silničních

* vytrhání původních obrubníků
* úprava rýhy
* osazení nových obrubníků 100/15/25 včetně lože s betonem C 16/20 n XF1, tloušťka 100 mm
* naložení a likvidace vybouraného materiálu
* přesun hmot, doprava

Výměna obrubníků parkových

* vytrhání původních obrubníků
* úprava rýhy
* osazení nových obrubníků 100/8/25 včetně lože s betonem C 16/20 n XF1, tloušťka 100 mm
* naložení a likvidace vybouraného materiálu

 přesun hmot, doprava

Případné další práce budou samostatně specifikovány. Jedná se např. o terénní úpravy, založení trávníku včetně dodání osiva, dodání ornice pro pozemkové úpravy, výškové úpravy armatur apod., které svým rozsahem k celkovému objemu prováděných prací představují nepodstatnou část. Tyto práce budou oceněny maximálně v cenách soupisu sborníků cen stavebních prací, dodávek a služeb v cenové soustavě zpracované společnosti RTS, a.s., v aktuální cenové úrovni období realizace díla ponížené u každé položky o 5 %.

Kalkulaci jednotlivých cen provést včetně dodávky materiálu.

ceny uvádět včetně DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *předpokládané**množství* | *jednotková**cena bez DPH* | *Celková cena bez DPH* | *Celková cena včetně DPH* |
| oprava dlážděné plochy vč. odstranění podkladu | 500 m2 |  Kč/ m2 | Kč | Kč |
| oprava dlážděné plochy bez odstranění podkladu | 300 m2 | Kč/ m2  | Kč | Kč |
| předláždění plochy vč. odstranění podkladu | 500 m2 | Kč/ m2 | Kč | Kč |
| předláždění plochy bez odstranění podkladu | 300 m2 | Kč/m2 | Kč | Kč |
| výměna obrubníků silničních | 300 m | Kč/m | Kč | Kč |
| výměna obrubníků parkových | 300 m | Kč/m | Kč | Kč |
| **celková nabídková cena pro účely hodnocení** | **Kč** | **Kč** |

**Způsob určení cen:**

|  |
| --- |
| Účastníci jsou povinni řádně ocenit a vyplnit všechny položky Cenového výkazu. Účastníci nejsou oprávněni odstranit, měnit, doplnit či jakkoliv upravovat názvy a členění položek a dále nejsou oprávnění měnit údaje uvedené v položce "Předpokládané množství“. |
| Účastníci jsou do tabulky cenového výkazu povinni doplnit jednotkové ceny za jednotlivá plnění v Kč bez DPH a dále celkové ceny za modelové předpokládané množství za jednotlivá plnění v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH (násobek předpokládané množství a jednotkové ceny).  |
| Účastníci jsou dále povinni určit celkovou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH pro účely hodnocení. Celkovou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky pro účely hodnocení účastníci určí jako součet cen za jednotlivá plnění. |

V ………………….……… dne .…………..2024

**Osoba oprávněná zastupovat účastníka:**

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: